

Date de l’audit :

Établissement :

Lieu géographique de l’audit :

Secteur de l’audit :

**Cocher dans la case appropriée le niveau de résultat soit :**

**Élément observé** : Indique que la réponse satisfait aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert ou encore qu’il n’y a pas d’écart de constaté.

**Élément observé partiel**: Indique que la réponse ne satisfait que partiellement aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert ou encore qu’il y a des écarts de constatés.

**Élément non observé** : Indique que la réponse ne satisfait pas aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert

**N/A :** Non applicable.

| **Activité de base** | **Éléments de conformité** | **Élément observé** | **Élément observé partiel** | **Élément non observé** | **N/A** | **Commentaires** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FONCTIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL | 1.1 Zone de retraitement séparée de la salle d’intervention. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Affichage accès restreint apposé près de la zone de retraitement. |  |  |  |  |  |
| 1.3 Porte fermée de la zone de retraitement. |  |  |  |  |  |
| 1.4 Zone de désinfection située de façon à prévenir le retour d’un DE désinfecté dans la zone de nettoyage. |  |  |  |  |  |
| 1.5 Zone d’entreposage située en dehors de la zone de retraitement et en dehors de la salle d’intervention. |  |  |  |  |  |
| 1.6 Zone d’entreposage située de façon à pouvoir apporter le DE directement à la salle de traitement, sans passer par la zone de retraitement. |  |  |  |  |  |
| 2. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA ZONE DE RETRAITEMENT | 2.1 Température ambiante entre 18 et 20 oC. |  |  |  |  |  |
| 2.2 Ventilation avec pression adéquate (négative pour la zone de décontamination et positive pour la zone désinfection) et au moins huit changements d’air/heure, (dix changements d’air/heure et air complètement évacué à l’extérieur si glutaraldéhyde utilisé en dehors d’une URAE). |  |  |  |  |  |
| 2.3 Matériaux monolithiques et parfaitement nettoyables des surfaces de travail et des planchers. |  |  |  |  |  |
| 2.4 Éclairage adéquat des surfaces de travail. |  |  |  |  |  |
| 3. ÉLÉMENTS PHYSIQUES | 3.1 Espace charnière permettant le revêtement des EPI. |  |  |  |  |  |
| 3.2 Présence d’une ou plusieurs douches oculaires. |  |  |  |  |  |
| 3.3 Éviers suffisamment grands pour l’immersion totale d’un DE. |  |  |  |  |  |
| 3.4 Surfaces de travail suffisamment grandes. |  |  |  |  |  |
| 3.5 Présence d’un PLM avec dispositif mains libres. |  |  |  |  |  |
| 3.6 Présence d’un distributeur de savon et de papiers près du PLM. |  |  |  |  |  |
| 3.7 Présence d’un distributeur de SHA près de l’URAE. |  |  |  |  |  |
| 3.8 Présence de deux sorties d’air comprimé de qualité médicale (zone de décontamination et zone de désinfection). |  |  |  |  |  |
| 3.9 Espace de rangement adéquat pour les produits de retraitement. |  |  |  |  |  |
| **Nombre total d’éléments de conformité audités** | | |  |  |  |  |  |

Nom de l’auditeur :

Titre d’emploi de la personne auditée :

Principales recommandations :